**Licitationstekst for NASSAU NRT Garageport**

Der leveres og monteres       stk. Garageporte som fabrikat NASSAU

|  |  |
| --- | --- |
| **Model:** | **Classic (Nubret overfalde)       (x)****Softline (Glat overfalde)       (x)****Woodgrain (Træstruktur overfalde)       (x)** |
| **Mål:**  | Lysningsmål, bredde:       mmLysningsmål, højde:       mmIndvendig overhøjde:       mmIndvendig overhøjde:       mm (min 200mm/250mm)Indvendig Sideplads Højre:       mm (min 100mm)Indvendig Sideplads Venstre:       mm (min 100mm)Indvendig rumdybde:       mm (min 4350mm) |
| **Portblad:** | Portbladet skal være udført i en opskummet aluminiums sandwichkonstruktion og have termisk adskilt for- og bagside.Portens sektioner skal være minimum 44 mm tykke, og have en højde på minimum 675 mm |
| **Farve:** | Udvendig portoverflade skal leveres i farve svarende til RAL/Sable      **Classic**: RAL9010, RAL9007, RAL9006, RAL9005, RAL9002, RAL8017, RAL7016, RAL7021, RAL6005, RAL5010, RAL3000**Softline**: Sort Granit (matcher Sable 900) Grå granit (Matcher sable 2100, Hvid granit matcher Sable SAA10F)**Woodgrain**:RAL9010, RAL9005, RAL8017, RAL7016Indvendig portoverflade skal leveres i **ND953**, svarende til **RAL9002**  |
| **Vinduer:** | Porten udstyres med 2-lags standard acryl ruder type:Panorama midt (300mm, 400mm, 500mm)      (x)Panorama med sprosser      (model) |
| **Sikkerhedsudstyr:** | Porten skal være forsynet med godkendt fingerklemsikring mellem portsektionerne, samt portruller med klembeskyttelsesskiver. Porten skal leveres med fjederbrudsikring, samt indvendig (inddækket) wireføring. |
| **Isoleringsevne:** | Porten skal opfylde krav om **isoleringsevne** (U-værdi) iht. standard EN 12 428: 0,5 W/m2K |
| **Vindbelastning:** | Porten skal opfylde krav om **vindbelastning** iht. standard EN 12 424: **Klasse 3** |
| **Tæthed:** | Porten skal opfylde krav om **luftgennemstrømning** iht. StandardEN 12 426/12 427: **Klasse 3**Porten skal opfylde krav om **vandgennemstrømning** iht. standard EN 12 425: **Klasse 3**  |
| **Lås:** | Porten skal være forsynet med indvendig lås i form af udvidet indbrudssikring ved låseanordning i trækskinnen. |
| **Garageport åbner**  | Motortype Comfort 260/270 inklusiv 2 stk. 2-kanals bi-direktionale håndsender |